|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 481915.54 | |  | |  | 32199.59 |
|  | 邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | 445530.44 | |  | |  | 29768.48 |
|  | 邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程--评审 | | 36385.1 | |  | |  | 2431.11 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 481915.54 | |  | |  | 32199.59 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 322720.56 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 322720.56 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 56254.48 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 47582.31 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 8672.17 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 29768.48 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 36786.92 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 445530.44 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | 标段： | | | 第1页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 01B001 | 原结构卸载 1、拆除前对需要拆除板梁结构下面进行加固 支撑 2、支撑采用钢管脚手满堂脚手架上面安装顶 丝及方木支撑牢固 3、立杆间距0.5米，水平杆间距1.2米 4、满堂脚手架支撑卸载面积为拆除板梁面积 周边扩1.5米，支撑高度均为4.7米 | | 项 | 1 | | 8000 | 8000 |  |
| 2 | 01B002 | 增加基础界面处理 1、增加独立柱基础放样后采用电镐凿毛清理 原地板砼地面 2、凿毛后用鼓风机清理干净尘土垃圾 3、涂刷增强界面剂2遍 | | 项 | 1 | | 1050.31 | 1050.31 |  |
| 3 | 01B003 | 水钻钻孔静力拆除 1、部位;新增电梯坑、新增结构处负一层顶 梁板拆除 2、水钻直径D=102 3、拆除面积： 3.9\*3.46+0.6\*3.3\*2+3.5\*0.6\*3+6.7\*0.5 4、钻孔个数： 39\*34+6\*33\*2+6\*35\*3+66\*5=2682个 | | 个 | 1341 | | 44.73 | 59982.93 |  |
| 4 | 01B004 | 大梁粘钢加固 1、粘钢胶（南京曼卡特):12公斤/平方米\*14 平方米\*20元/公斤 2、粘钢板：0.5\*8\*5\*7.85\*9.6=1507.2元（ 含钢板人工抛光拉毛） 3、U型箍钢板： 1.75\*42\*5\*0.1\*7.85\*9.6=2769元（含钢件抛 光拉毛处理） 4、锚栓（400长12筋）：80根\*7元/根=560元 5、钢板表面防腐处理抹高强砂浆： 14\*70=980元 6、粘钢制作安装人工费：14\*600=8400元 7、砼表面打毛深度3毫米：14\*50=700元 | | 项 | 1 | | 18276.8 | 18276.8 |  |
| 5 | 01B005 | 卫生间墙面砖拆除 1、原厕所外墙及中间隔墙为镶贴墙面砖面层 人工风镐拆除 2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车外运清 理 | | 平方米 | 80 | | 13.44 | 1075.2 |  |
| 6 | 01B006 | 卫生间轻质隔墙拆除 1、原厕所墙体为100厚轻质隔墙安装 2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车外运清 理 | | m3 | 12.6 | | 81.97 | 1032.82 |  |
| 7 | 01B007 | 厕所地面砖拆除 1、原厕所地面垫层及面层人工风镐拆除 2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车外运清 理 | | m2 | 21.84 | | 13.14 | 286.98 |  |
| 8 | 01B008 | 厕所墩台拆除 1、原厕所墩台人工风镐拆除 2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车外运清 理 | | 立方米 | 1.2 | | 147.24 | 176.69 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 89881.73 |  |
| 合计 | | | | | | | | 89881.73 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | 标段： | | | 第2页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 01B010 | 厕所屋面拆除 1、原厕所屋面板拆除 2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车外运清 理 | | m2 | 70.56 | | 36.35 | 2564.86 |  |
| 10 | 01B012 | 通风口拆除百叶窗 1、百叶窗拆除面积：1.2\*1.4\*6 | | 平方米 | 10.08 | | 18.06 | 182.04 |  |
| 11 | 01B013 | 拆除通风口砼屋面现浇梁板 1、拆除排气窗上屋面板砼：2.4\*9.6\*0.12 2、拆除现浇梁砼：9.6\*0.3\*2 3、拆除砼柱：1\*0.2\*0.2\*4 | | 立方米 | 3.51 | | 980.25 | 3440.68 |  |
| 12 | 01B015 | 拆除通风口处室外砼地面拆除 1、拆除室外砼地面：（6\*2.7+9\*2.7）\*0.2 | | 立方米 | 8.1 | | 65.58 | 531.2 |  |
| 13 | 010101002001 | 通风口处室外地面挖土方 1.土质：坚土 2、沟槽尺寸：长度（6+9）m\*宽度2.7m\*深度 0.8m | | m3 | 32.4 | | 73.15 | 2370.06 |  |
| 14 | 010505001001 | 通风口修复补浇有梁板 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级;c25 | | m3 | 3.51 | | 543.51 | 1907.72 |  |
| 15 | 010515001002 | 通风口现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹，Ф10钢，双层 双向@200 | | t | 0.27 | | 5560.09 | 1501.22 |  |
| 16 | 01B018 | 地下室及二层斜梁墙体拆除 墙体工程量：1.5\*4.6\*3\*0.2+4\*0.9\*0.2 | | 立方米 | 4.86 | | 75.01 | 364.55 |  |
| 17 | 01B020 | 拆除垃圾外运 1、静力拆除垃圾 2、室外拆除垃圾 3、厕所拆除垃圾 4、墙体拆除垃圾 | | 立方米 | 118.6 | | 42.36 | 5023.9 |  |
| 18 | 010515010001 | 植筋 1.部位：独立柱底板基础 2.规格型号：Ⅲ级，Ф8 | | 项 | 1 | | 6801.68 | 6801.68 |  |
| 19 | 010515010002 | 植筋 1.独立柱地板基础及梁植筋 2.规格型号：Ⅲ级，Ф12 | | 项 | 1 | | 6414.7 | 6414.7 |  |
| 20 | 010515010003 | 植筋 1.独立柱及梁植筋 2.规格型号：Ⅲ级，Ф18、20 | | 项 | 1 | | 6334.56 | 6334.56 |  |
| 21 | 010501003002 | 独立基础高强灌浆料 1.人工电锤搅拌高强灌浆料 | | m3 | 5.12 | | 2159.62 | 11057.25 |  |
| 22 | 010502001001 | 矩形柱高强灌浆料 1.人工电锤搅拌高强灌浆料 | | m3 | 24.298 | | 2292.11 | 55693.69 |  |
| 23 | 010505001001 | 有梁板高强灌浆料 1.人工电锤搅拌高强灌浆料 | | m3 | 20.335 | | 2161.47 | 43953.49 |  |
| 24 | 010504001001 | 直形墙高强灌浆料 1.人工电锤搅拌高强灌浆料 | | m3 | 5.8 | | 2263.31 | 13127.2 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 161268.8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 251150.53 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | 标段： | | | 第3页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级，Ф8。 2、箍筋 | | t | 2.581 | | 6880.01 | 17757.31 |  |
| 26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级，Ф≤18 | | t | 3.083 | | 5305.36 | 16356.42 |  |
| 27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级，Ф≤25 | | t | 2.576 | | 4874.75 | 12557.36 |  |
| 28 | 010402001001 | 修复原砌块墙体  1.加气块、200厚 2、M5水泥砂浆砌筑 | | m3 | 4.86 | | 619.83 | 3012.37 |  |
| 29 | 011201001001 | 砌筑外墙及内墙面一般抹灰 1.新建通风口墙体及原结构墙体修复抹灰 2、砂浆种类及强度：水泥砂浆1:3 | | m2 | 49.4 | | 31.42 | 1552.15 |  |
| 30 | 011406003002 | 满刮腻子 1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：调制腻子 3.刮腻子遍数：2遍 | | m2 | 49.4 | | 8.5 | 419.9 |  |
| 31 | 011407001002 | 墙面喷刷真石漆  1、涂刷种类：真石漆，三遍成活 2、部位：新建电梯平台外墙，原外墙修复 | | m2 | 49.84 | | 120 | 5980.8 |  |
| 32 | 011101001001 | 第三排独立柱周围及东边平台下地面基层水 泥砂浆楼找平层 1.独立柱周围地面做找平层 2.砂浆种类：水泥砂浆 3、砂浆强度：1:3 4.砂浆厚度：20mm | | m2 | 48 | | 28.63 | 1374.24 |  |
| 33 | 010904001001 | 第三排独立柱周围及东边平台下(地)面卷材 防水 1.卷材品种、规格、厚度：TS 2.防水层数:2遍 | | m2 | 48 | | 41.78 | 2005.44 |  |
| 34 | 010402001002 | 电梯东侧新增砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土 块 2.墙体类型 3.砂浆强度等级：m7.5水泥砂浆 | | m3 | 6.78 | | 552.09 | 3743.17 |  |
| 35 | 011201001002 | 电梯东侧新增墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆9厚 3.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆6厚 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 67.8 | | 31.42 | 2130.28 |  |
| 36 | 011406003004 | 电梯东侧新增墙体满刮腻子 1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：调制腻子 3.刮腻子遍数：2遍 | | m2 | 67.8 | | 6.89 | 467.14 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 67356.58 |  |
| 合计 | | | | | | | | 318507.11 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | 标段： | | | 第4页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 37 | 011407001005 | 电梯东侧新增墙体墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 | | m2 | 67.8 | | 10.28 | 696.98 |  |
| 38 | 010516002002 | 电梯安装预埋铁件 1.钢材种类钢板 2.规格3毫米厚 3.铁件尺寸：180\*3400 4.铁件个数：2块 | | t | 0.288 | | 12209.98 | 3516.47 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 4213.45 |  |
| 合计 | | | | | | | | 322720.56 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共5页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 01B001 | 原结构卸载 1、拆除前对需要拆除板梁结构下面进 行加固支撑 2、支撑采用钢管脚手满堂脚手架上面 安装顶丝及方木支撑牢固 3、立杆间距0.5米，水平杆间距1.2米 4、满堂脚手架支撑卸载面积为拆除板 梁面积周边扩1.5米，支撑高度均为 4.7米 | | 项 | － | 3000.00 | 5000.00 | |  | 3000.00 |  | 8000 |
|  | 临时子目 | 原结构卸载撑杆 | | 项 | 1 | 3000.00 | 5000.00 | |  |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 增加基础界面处理 1、增加独立柱基础放样后采用电镐凿 毛清理原地板砼地面 2、凿毛后用鼓风机清理干净尘土垃圾 3、涂刷增强界面剂2遍 | | 项 | － | 550.81 | 275.87 | |  | 550.81 | 223.63 | 1050.31 |
|  | 临时子目 | 凿毛砼表面涂刷粘结剂 | | 平方米 | 25.6 |  | 128.00 | |  |  |  |  |
|  | 01-4-179借 | 旧混凝土剔除及表面凿毛 基础 | | 10m2 | 2.56 | 550.81 | 147.87 | |  |  |  |  |
| 3 | 01B003 | 水钻钻孔静力拆除 1、部位;新增电梯坑、新增结构处负 一层顶梁板拆除 2、水钻直径D=102 3、拆除面积： 3.9\*3.46+0.6\*3.3\*2+3.5\*0.6\*3+6.7\* 0.5 4、钻孔个数： 39\*34+6\*33\*2+6\*35\*3+66\*5=2682个 | | 个 | － | 30.00 | 2.55 | |  | 30.00 | 12.18 | 44.73 |
|  | 4-12-249借 | 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm 以下 | | 个 | 1 | 30.00 | 0.92 | |  |  |  |  |
|  | zc6\_0001 | 金刚石薄壁钻头 长370mm | | 个 | 0.025 |  | 1.63 | |  |  |  |  |
| 4 | 01B004 | 大梁粘钢加固 1、粘钢胶（南京曼卡特):12公斤/平 方米\*14平方米\*20元/公斤 2、粘钢板： 0.5\*8\*5\*7.85\*9.6=1507.2元（含钢板 人工抛光拉毛） 3、U型箍钢板： 1.75\*42\*5\*0.1\*7.85\*9.6=2769元（含 钢件抛光拉毛处理） 4、锚栓（400长12筋）：80根\*7元/根 =560元 5、钢板表面防腐处理抹高强砂浆： 14\*70=980元 6、粘钢制作安装人工费： 14\*600=8400元 7、砼表面打毛深度3毫米：14\*50=700 元 | | 项 | － | 9100.00 | 9176.80 | |  | 9100.00 |  | 18276.8 |
|  | 临时子目 | 1、粘钢胶（南京曼卡特) | | 公斤 | 168 |  | 3360.00 | |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 粘钢板 | | 公斤 | 157 |  | 1507.20 | |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | U型箍钢板 | | 公斤 | 288.5 |  | 2769.60 | |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 锚栓（400长12筋） | | 根 | 80 |  | 560.00 | |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 钢板表面防腐处理抹高强砂浆 | | 平方米 | 14 |  | 980.00 | |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 粘钢制作安装人工费 | | 平方米 | 14 | 8400.00 |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | 标段： | | | | | 第2页 共5页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 临时子目 | 砼表面打磨深3毫米处理 | | 平方米 | 14 | 700.00 |  | |  |  |  |  |
| 5 | 01B005 | 卫生间墙面砖拆除 1、原厕所外墙及中间隔墙为镶贴墙面 砖面层人工风镐拆除 2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车 外运清理 | | 平方米 | － | 9.56 |  | |  | 9.56 | 3.88 | 13.44 |
|  | 01-1-131借 | 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 | | 10m2 | 0.1 | 9.56 |  | |  |  |  |  |
| 6 | 01B006 | 卫生间轻质隔墙拆除 1、原厕所墙体为100厚轻质隔墙安装 2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车 外运清理 | | m3 | － | 58.30 |  | |  | 58.30 | 23.67 | 81.97 |
|  | 01-1-68借 | 轻质墙板墙 | | 10m2 | 1 | 58.30 |  | |  |  |  |  |
| 7 | 01B007 | 厕所地面砖拆除 1、原厕所地面垫层及面层人工风镐拆 除 2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车 外运清理 | | m2 | － | 9.35 |  | |  | 9.35 | 3.79 | 13.14 |
|  | 01-1-121借 | 楼地面 地面砖 | | 10m2 | 0.1 | 9.35 |  | |  |  |  |  |
| 8 | 01B008 | 厕所墩台拆除 1、原厕所墩台人工风镐拆除 2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车 外运清理 | | 立方米 | － | 104.72 |  | |  | 104.72 | 42.52 | 147.24 |
|  | 01-1-67借 | 零星砌体 | | 10m3 | 0.1 | 104.72 |  | |  |  |  |  |
| 9 | 01B010 | 厕所屋面拆除 1、原厕所屋面板拆除 2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车 外运清理 | | m2 | － | 25.85 |  | |  | 25.85 | 10.50 | 36.35 |
|  | 01-1-9借 | 简易棚(无墙) | | 10m2 | 0.1 | 25.85 |  | |  |  |  |  |
| 10 | 01B012 | 通风口拆除百叶窗 1、百叶窗拆除面积：1.2\*1.4\*6 | | 平方米 | － | 12.84 |  | |  | 12.84 | 5.22 | 18.06 |
|  | 01-1-107借 | 金属门窗 | | 10m2 | 0.1 | 12.84 |  | |  |  |  |  |
| 11 | 01B013 | 拆除通风口砼屋面现浇梁板 1、拆除排气窗上屋面板砼： 2.4\*9.6\*0.12 2、拆除现浇梁砼：9.6\*0.3\*2 3、拆除砼柱：1\*0.2\*0.2\*4 | | 立方米 | － | 693.49 | 5.20 | |  | 693.49 | 281.56 | 980.25 |
|  | 01-1-85借 | 现浇钢筋混凝土 板 | | 10m3 | 0.079 | 541.10 | 4.06 | |  |  |  |  |
|  | 01-1-83借 | 现浇钢筋混凝土 梁 | | 10m3 | 0.017 | 119.08 | 0.89 | |  |  |  |  |
|  | 01-1-82借 | 现浇钢筋混凝土 柱 | | 10m3 | 0.005 | 33.31 | 0.25 | |  |  |  |  |
| 12 | 01B015 | 拆除通风口处室外砼地面拆除 1、拆除室外砼地面：（6\*2.7+9\*2.7 ）\*0.2 | | 立方米 | － | 14.30 |  | | 45.47 | 14.30 | 5.81 | 65.58 |
|  | 01-1-89借 | 机械拆除 现浇混凝土地坪 | | 10m3 | 0.1 | 14.30 |  | | 45.47 |  |  |  |
| 13 | 010101002001 | 通风口处室外地面挖土方 1.土质：坚土 2、沟槽尺寸：长度（6+9）m\*宽度 2.7m\*深度0.8m | | m3 | － | 52.03 |  | |  | 52.03 | 21.12 | 73.15 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | 标段： | | | | | 第3页 共5页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 1-2-3 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | | 10m3 | 0.1 | 52.03 |  | |  |  |  |  |
| 14 | 010505001001 | 通风口修复补浇有梁板 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级;c25 | | m3 | － | 64.90 | 451.71 | | 0.55 | 64.90 | 26.35 | 543.51 |
|  | 5-1-31调 | 有梁板 | | 10m3 | 0.1 | 64.90 | 451.71 | | 0.55 |  |  |  |
| 15 | 010515001002 | 通风口现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹，Ф10钢 ，双层双向@200 | | t | － | 1395.90 | 3517.48 | | 79.97 | 1395.90 | 566.74 | 5560.09 |
|  | 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400） ≤φ10 | | t | 1 | 1395.90 | 3517.48 | | 79.97 |  |  |  |
| 16 | 01B018 | 地下室及二层斜梁墙体拆除 墙体工程量： 1.5\*4.6\*3\*0.2+4\*0.9\*0.2 | | 立方米 | － | 53.35 |  | |  | 53.35 | 21.66 | 75.01 |
|  | 01-1-63借 | 加气混凝土砌块墙 | | 10m3 | 0.1 | 53.35 |  | |  |  |  |  |
| 17 | 01B020 | 拆除垃圾外运 1、静力拆除垃圾 2、室外拆除垃圾 3、厕所拆除垃圾 4、墙体拆除垃圾 | | 立方米 | － | 18.70 | 0.05 | | 16.02 | 18.70 | 7.59 | 42.36 |
|  | 1-3-16 | 人工装建筑垃圾 | | 10m3堆 积体积 | 0.1 | 18.37 |  | |  |  |  |  |
|  | 1-3-46 | 自卸汽车运石渣 运距≤1km | | 10m3 | 0.1 | 0.33 | 0.05 | | 11.03 |  |  |  |
|  | 1-3-47 | 自卸汽车运石渣 每增运1km | | 10m3 | 0.2 |  |  | | 4.99 |  |  |  |
| 18 | 010515010001 | 植筋 1.部位：独立柱底板基础 2.规格型号：Ⅲ级，Ф8 | | 项 | － | 4012.80 | 1159.68 | |  | 4012.80 | 1629.20 | 6801.68 |
|  | 5-4-78 | 植筋≤φ10 | | 10根 | 64 | 4012.80 | 1159.68 | |  |  |  |  |
| 19 | 010515010002 | 植筋 1.独立柱地板基础及梁植筋 2.规格型号：Ⅲ级，Ф12 | | 项 | － | 3436.40 | 1583.12 | |  | 3436.40 | 1395.18 | 6414.7 |
|  | 5-4-79 | 植筋≤φ16 | | 10根 | 44 | 3436.40 | 1583.12 | |  |  |  |  |
| 20 | 010515010003 | 植筋 1.独立柱及梁植筋 2.规格型号：Ⅲ级，Ф18、20 | | 项 | － | 2815.56 | 2375.89 | |  | 2815.56 | 1143.11 | 6334.56 |
|  | 5-4-80 | 植筋≤φ20 | | 10根 | 32.4 | 2815.56 | 2375.89 | |  |  |  |  |
| 21 | 010501003002 | 独立基础高强灌浆料 1.人工电锤搅拌高强灌浆料 | | m3 | － | 68.75 | 2062.50 | | 0.46 | 68.75 | 27.91 | 2159.62 |
|  | 5-1-6调 | 独立基础 | | 10m3 | 0.1 | 68.75 | 2062.50 | | 0.46 |  |  |  |
| 22 | 010502001001 | 矩形柱高强灌浆料 1.人工电锤搅拌高强灌浆料 | | m3 | － | 189.42 | 2024.53 | | 1.26 | 189.42 | 76.90 | 2292.11 |
|  | 5-1-14调 | [水泥抹灰砂浆 1:2]矩形柱 | | 10m3 | 0.1 | 189.42 | 2024.53 | | 1.26 |  |  |  |
| 23 | 010505001001 | 有梁板高强灌浆料 1.人工电锤搅拌高强灌浆料 | | m3 | － | 64.90 | 2069.67 | | 0.55 | 64.90 | 26.35 | 2161.47 |
|  | 5-1-31调 | 有梁板 | | 10m3 | 0.1 | 64.90 | 2069.67 | | 0.55 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | 标段： | | | | | 第4页 共5页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 24 | 010504001001 | 直形墙高强灌浆料 1.人工电锤搅拌高强灌浆料 | | m3 | － | 169.29 | 2024.22 | | 1.07 | 169.29 | 68.73 | 2263.31 |
|  | 5-1-30调 | 现浇混凝土 电梯井壁 | | 10m3 | 0.1 | 169.29 | 2024.22 | | 1.07 |  |  |  |
| 25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级，Ф8。 2、箍筋 | | t | － | 2334.20 | 3517.48 | | 80.64 | 2334.20 | 947.69 | 6880.01 |
|  | 5-4-30 | 现浇构件箍筋≤φ10 | | t | 1 | 2334.20 | 3517.48 | | 80.64 |  |  |  |
| 26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级，Ф≤18 | | t | － | 1070.30 | 3689.62 | | 110.89 | 1070.30 | 434.55 | 5305.36 |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400） ≤φ18 | | t | 1 | 1070.30 | 3689.62 | | 110.89 |  |  |  |
| 27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级，Ф≤25 | | t | － | 688.60 | 3871.68 | | 34.90 | 688.60 | 279.57 | 4874.75 |
|  | 5-4-7 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400） ≤φ25 | | t | 1 | 688.60 | 3871.68 | | 34.90 |  |  |  |
| 28 | 010402001001 | 修复原砌块墙体  1.加气块、200厚 2、M5水泥砂浆砌筑 | | m3 | － | 220.65 | 307.32 | | 2.27 | 220.65 | 89.59 | 619.83 |
|  | 4-2-1 | [水泥砂浆 M5.0]加气混凝土砌块墙 | | 10m3 | 0.1 | 220.65 | 307.32 | | 2.27 |  |  |  |
| 29 | 011201001001 | 砌筑外墙及内墙面一般抹灰 1.新建通风口墙体及原结构墙体修复 抹灰 2、砂浆种类及强度：水泥砂浆1:3 | | m2 | － | 16.44 | 7.91 | | 0.39 | 16.44 | 6.68 | 31.42 |
|  | 12-1-4 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙 ) | | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 7.91 | | 0.39 |  |  |  |
| 30 | 011406003002 | 满刮腻子 1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：调制腻子 3.刮腻子遍数：2遍 | | m2 | － | 5.04 | 1.41 | |  | 5.04 | 2.05 | 8.5 |
|  | 14-4-7 | 满刮调制腻子 二遍 不抹灰墙面 | | 10m2 | 0.1 | 5.04 | 1.41 | |  |  |  |  |
| 31 | 011407001002 | 墙面喷刷真石漆  1、涂刷种类：真石漆，三遍成活 2、部位：新建电梯平台外墙，原外墙 修复 | | m2 | － |  | 120.00 | |  |  |  | 120 |
|  | 临时子目 | 真石漆，三遍成活 | | m2 | 1 |  | 120.00 | |  |  |  |  |
| 32 | 011101001001 | 第三排独立柱周围及东边平台下地面 基层水泥砂浆楼找平层 1.独立柱周围地面做找平层 2.砂浆种类：水泥砂浆 3、砂浆强度：1:3 4.砂浆厚度：20mm | | m2 | － | 11.88 | 11.47 | | 0.46 | 11.88 | 4.82 | 28.63 |
|  | 11-2-1 | 水泥砂浆 楼地面20mm | | 10m2 | 0.1 | 11.88 | 11.47 | | 0.46 |  |  |  |
| 33 | 010904001001 | 第三排独立柱周围及东边平台下(地) 面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：TS 2.防水层数:2遍 | | m2 | － | 4.07 | 36.06 | |  | 4.07 | 1.65 | 41.78 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | 标段： | | | | | 第5页 共5页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 9-2-18 | 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 一层  平面 | | 10m2 | 0.1 | 2.20 | 19.69 | |  |  |  |  |
|  | 9-2-20 | 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 每增 一层 平面 | | 10m2 | 0.1 | 1.87 | 16.37 | |  |  |  |  |
| 34 | 010402001002 | 电梯东侧新增砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级：加气 混凝土块 2.墙体类型 3.砂浆强度等级：m7.5水泥砂浆 | | m3 | － | 169.73 | 311.18 | | 2.27 | 169.73 | 68.91 | 552.09 |
|  | 4-2-1 | 加气混凝土砌块墙 | | 10m3 | 0.1 | 169.73 | 311.18 | | 2.27 |  |  |  |
| 35 | 011201001002 | 电梯东侧新增墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂 浆9厚 3.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂 浆6厚 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 16.44 | 7.91 | | 0.39 | 16.44 | 6.68 | 31.42 |
|  | 12-1-4 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙 ) | | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 7.91 | | 0.39 |  |  |  |
| 36 | 011406003004 | 电梯东侧新增墙体满刮腻子 1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：调制腻子 3.刮腻子遍数：2遍 | | m2 | － | 4.20 | 0.98 | |  | 4.20 | 1.71 | 6.89 |
|  | 14-4-1 | 满刮调制腻子 内墙抹灰面 二遍 | | 10m2 | 0.1 | 4.20 | 0.98 | |  |  |  |  |
| 37 | 011407001005 | 电梯东侧新增墙体墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 | | m2 | － | 4.56 | 3.87 | |  | 4.56 | 1.85 | 10.28 |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 3.87 | |  |  |  |  |
| 38 | 010516002002 | 电梯安装预埋铁件 1.钢材种类钢板 2.规格3毫米厚 3.铁件尺寸：180\*3400 4.铁件个数：2块 | | t | － | 2924.90 | 6568.60 | | 1528.97 | 2924.90 | 1187.51 | 12209.98 |
|  | 5-4-64 | 铁件制作 | | t | 1 | 708.40 | 6248.56 | | 973.06 |  |  |  |
|  | 5-4-65 | 铁件安装 | | t | 1 | 2216.50 | 320.04 | | 555.91 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 64.9327 | |  | 110.00 |  | 7142.60 | 110.00 | |  | 7142.60 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 330.8018 | |  | 110.00 | 110.00 | 36388.20 | 110.00 | |  | 36388.20 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 27.8326 | |  | 120.00 | 120.00 | 3339.91 | 120.00 | |  | 3339.91 |  |  |  |
| 4 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 335.2500 | |  | 120.00 | 120.00 | 40230.00 | 120.00 | |  | 40230.00 |  |  |  |
| 5 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 0.2754 | | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 1121.10 | 3398.23 | | 3840.00 | 935.87 |  |  |  |
| 6 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 3.2063 | | 13 | 3938.05 | 4450.00 | 12626.57 | 3465.49 | | 3916.00 | 11111.40 |  |  |  |
| 7 | 01010033 | 钢筋HRB335≤φ25 | t | 2.6790 | | 13 | 3902.65 | 4410.00 | 10455.20 | 3625.66 | | 4097.00 | 9713.14 |  |  |  |
| 8 | 01010073 | 钢筋≤φ10 | t | 0.2560 | | 13 | 3938.05 | 4450.00 | 1008.14 | 3398.23 | | 3840.00 | 869.95 |  |  |  |
| 9 | 01010089 | 钢筋≤φ16 | t | 0.3520 | | 13 | 3929.20 | 4440.00 | 1383.08 | 3465.49 | | 3916.00 | 1219.85 |  |  |  |
| 10 | 01010095 | 钢筋≤φ20 | t | 0.5184 | | 13 | 4044.25 | 4570.00 | 2096.54 | 3625.66 | | 4097.00 | 1879.54 |  |  |  |
| 11 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 2.6326 | | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 10716.79 | 3398.23 | | 3840.00 | 8946.18 |  |  |  |
| 12 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 42.4862 | | 13 | 7.18 | 8.11 | 305.05 | 5.11 | | 5.77 | 217.10 |  |  |  |
| 13 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 197.9095 | | 13 | 1.82 | 2.06 | 360.20 | 0.88 | | 1.00 | 174.16 |  |  |  |
| 14 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.0339 | | 13 | 5.89 | 6.66 | 0.20 | 6.29 | | 7.11 | 0.21 |  |  |  |
| 15 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 26.8200 | | 13 | 6.95 | 7.85 | 186.40 | 6.19 | | 7.00 | 166.02 |  |  |  |
| 16 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 30.4032 | | 13 | 39.42 | 44.55 | 1198.49 | 4.42 | | 5.00 | 134.38 |  |  |  |
| 17 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 89.2080 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 39.25 | 0.92 | | 1.04 | 82.07 |  |  |  |
| 18 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 69.2554 | | 13 | 9.29 | 10.50 | 643.38 | 8.89 | | 10.05 | 615.68 |  |  |  |
| 19 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 58.6232 | | 13 | 8.35 | 9.44 | 489.50 | 9.35 | | 10.56 | 548.13 |  |  |  |
| 20 | 03150068 | 轴承 203 | 个 | 0.7987 | |  | 139.82 |  | 111.67 | 139.82 | |  | 111.67 |  |  |  |
| 21 | 03150901 | 铁件 | t | 0.2909 | | 13 | 4690.27 | 5300.00 | 1364.40 | 5752.21 | | 6500.00 | 1673.32 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 49.1012 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 39.28 | 0.42 | | 0.48 | 20.62 |  |  |  |
| 23 | 04130005 | 烧结煤矸石普通砖 240×115 ×53 | m3 | 0.5052 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 206.01 | 436.89 | | 450.00 | 220.72 |  |  |  |
| 24 | 04150015 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块  600×200×240 | m3 | 11.0161 | | 3 | 252.43 | 260.00 | 2780.79 | 272.28 | | 280.45 | 2999.46 |  |  |  |
| 25 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0029 | | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 6.19 | 2115.04 | | 2390.00 | 6.13 |  |  |  |
| 26 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 18.8552 | | 13 | 15.37 | 17.37 | 289.80 | 13.72 | | 15.50 | 258.69 |  |  |  |
| 27 | 13330011 | 高聚物改性沥青自粘卷材 | m2 | 111.0096 | | 13 | 23.01 | 26.00 | 2554.33 | 14.16 | | 16.00 | 1571.90 |  |  |  |
| 28 | 13350051 | 冷底子油 30:70 | kg | 23.0400 | | 13 | 5.98 | 6.76 | 137.78 | 6.90 | | 7.80 | 158.98 |  |  |  |
| 29 | 14030007 | 汽油 | kg | 0.8640 | | 13 | 6.11 | 6.90 | 5.28 | 8.19 | | 9.26 | 7.08 |  |  |  |
| 30 | 14070017 | 机油 15# | kg | 26.8200 | | 13 | 9.43 | 10.66 | 252.91 | 9.62 | | 10.87 | 258.01 |  |  |  |
| 31 | 14390001 | 氧气 | m3 | 1.8403 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 9.85 | 7.01 | | 7.64 | 12.90 |  |  |  |
| 32 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 0.8006 | | 9 | 14.29 | 15.58 | 11.44 | 15.80 | | 17.22 | 12.65 |  |  |  |
| 33 | 14410003 | 108胶 | kg | 13.4490 | | 13 | 2.04 | 2.30 | 27.44 | 2.79 | | 3.15 | 37.52 |  |  |  |
| 34 | 14410051 | SHZ 植筋胶泥 | kg | 50.7800 | | 13 | 19.63 | 22.18 | 996.81 | 9.98 | | 11.28 | 506.78 |  |  |  |
| 35 | 24130003 | 转子 | 只 | 0.2611 | |  | 62.91 |  | 16.43 | 62.91 | |  | 16.43 |  |  |  |
| 36 | 34090010 | 刨刀片 | 片 | 2.8416 | |  | 3.35 |  | 9.52 | 3.35 | |  | 9.52 |  |  |  |
| 37 | 34110003 | 水 | m3 | 41.3172 | | 3 | 5.87 | 6.05 | 242.53 | 4.03 | | 4.15 | 166.51 |  |  |  |
| 38 | 34110009 | 电 | kW·h | 801.3885 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 641.11 | 1.00 | | 1.13 | 801.39 |  |  |  |
| 39 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.0086 | | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 14.76 | 1863.72 | | 2106.00 | 16.03 |  |  |  |
| 40 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 0.6909 | |  | 299.51 | 315.75 | 206.93 | 332.99 | | 349.67 | 230.06 |  |  |  |
| 41 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.4952 | |  | 270.50 | 286.22 | 133.95 | 295.14 | | 311.02 | 146.15 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 2.5049 | |  | 463.65 | 502.87 | 1161.40 | 477.27 | | 514.95 | 1195.51 |  |  |  |
| 43 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 1.2235 | |  | 415.45 | 446.50 | 508.30 | 437.29 | | 467.57 | 535.02 |  |  |  |
| 44 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0485 | |  | 692.95 | 782.86 | 33.61 | 639.23 | | 722.21 | 31.00 |  |  |  |
| 45 | 80210021~1 | （高强灌浆料）C40 | m3 | 26.2625 | | 3 | 475.73 | 490.00 | 12493.86 | 2038.83 | | 2100.00 | 53544.77 |  |  |  |
| 46 | 80210021~2 | C25现浇混凝土碎石＜20 | m3 | 3.5451 | | 3 | 475.73 | 490.00 | 1686.51 | 436.89 | | 450.00 | 1548.82 |  |  |  |
| 47 | 80210023~1 | （高强灌浆料）C40 | m3 | 23.9799 | | 3 | 475.73 | 490.00 | 11407.96 | 2038.83 | | 2100.00 | 48890.94 |  |  |  |
| 48 | 80210025~1 | （高强灌浆料）C40 | m3 | 5.1712 | | 3 | 475.73 | 490.00 | 2460.09 | 2038.83 | | 2100.00 | 10543.20 |  |  |  |
| 49 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 20.52 | 22.85 | 20.52 | 21.79 | | 24.43 | 21.79 |  |  |  |
| 50 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.2835 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 308.01 | 1146.75 | | 1183.07 | 325.10 |  |  |  |
| 51 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 0.1588 | |  | 290.63 | 305.26 | 46.15 | 272.16 | | 305.26 | 43.22 |  |  |  |
| 52 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1.9450 | |  | 915.19 | 989.97 | 1780.04 | 959.66 | | 989.97 | 1866.54 |  |  |  |
| 53 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0712 | |  | 439.07 | 472.99 | 31.26 | 470.61 | | 472.99 | 33.51 |  |  |  |
| 54 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.8347 | |  | 187.56 | 192.39 | 344.12 | 187.56 | | 192.39 | 344.12 |  |  |  |
| 55 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.6432 | |  | 178.82 | 180.12 | 115.02 | 178.82 | | 180.12 | 115.02 |  |  |  |
| 56 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.8346 | |  | 7.74 | 8.49 | 6.46 | 7.74 | | 8.49 | 6.46 |  |  |  |
| 57 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 3.1629 | |  | 8.02 | 8.84 | 25.37 | 8.02 | | 8.84 | 25.37 |  |  |  |
| 58 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 1.0075 | |  | 45.10 | 49.26 | 45.44 | 45.10 | | 49.26 | 45.44 |  |  |  |
| 59 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 3.2595 | |  | 27.15 | 29.24 | 88.50 | 27.15 | | 29.24 | 88.50 |  |  |  |
| 60 | 990728020 | 摇臂钻床 50mm | 台班 | 0.0144 | |  | 22.25 | 24.86 | 0.32 | 22.25 | | 24.86 | 0.32 |  |  |  |
| 61 | 990732050 | 剪板机 40×3100 | 台班 | 0.0662 | |  | 629.54 | 685.25 | 41.68 | 605.26 | | 685.25 | 40.07 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 62 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 1.4311 | |  | 94.74 | 104.84 | 135.58 | 94.74 | | 104.84 | 135.58 |  |  |  |
| 63 | 990901040 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 | 3.0208 | |  | 132.39 | 147.17 | 399.92 | 132.39 | | 147.17 | 399.92 |  |  |  |
| 64 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.3934 | |  | 121.70 | 134.92 | 47.88 | 121.70 | | 134.92 | 47.88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 172977.81 | － | | － | 252785.01 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 金刚石薄壁钻头 长370mm | | 个 | 33.52 | 13 | | 65.00 | 73.45 | 2179.13 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 2179.13 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 47582.31 |
| 2 | 总价措施费 | | | 8672.17 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 56254.48 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 99200.82 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 2786.38 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 632.41 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 161.9 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 94.86 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 2382.08 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 540.64 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 138.4 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 81.1 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 3179.74 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 721.69 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 184.75 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 108.25 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 323.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 31.13 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 7.97 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 4.67 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 8672.17 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 1925.87 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 493.02 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 288.88 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 | 8034.78 | 8034.78 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 | 2400 | 2400 |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 | 37147.53 | 37147.53 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 47582.31 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | | 项 | － | 3110.03 | 2848.14 | | 813.93 | 3110.03 | 1262.68 | 8034.78 |
|  | 17-2-3 | 单排里脚手架≤6m | | 10m2 | 13.44 | 768.77 | 320.41 | | 103.22 |  |  |  |
|  | 17-1-6 | 单排外钢管脚手架≤6m | | 10m2 | 46.27 | 2341.26 | 2527.73 | | 710.71 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | | 项 | － |  |  | | 2400.00 |  |  | 2400 |
|  | 临时子目 | 钢筋及模板吊装费用 | | 台班 | 3 |  |  | | 2400.00 |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － | 13291.92 | 18414.11 | | 44.98 | 13291.92 | 5396.52 | 37147.53 |
|  | 18-1-93 | 有梁板复合木模板木支撑 | | 10m2 | 2.16 | 704.25 | 1281.79 | | 3.26 |  |  |  |
|  | 18-1-37 | 通风口修复矩形柱复合木模板木支撑 | | 10m2 | 0.32 | 77.44 | 158.99 | | 0.28 |  |  |  |
|  | 18-1-92 | 有梁板复合木模板钢支撑 | | 10m2 | 16.98 | 4071.80 | 6569.39 | | 21.90 |  |  |  |
|  | 18-1-104 | 板支撑高度＞3.6m每增1m钢支撑 | | 10m2 | 33.96 | 1120.68 | 167.42 | |  |  |  |  |
|  | 18-1-80 | 电梯井壁组合钢模板对拉螺栓钢支撑 | | 10m2 | 4.628 | 1349.06 | 834.66 | | 0.37 |  |  |  |
|  | 18-1-84 | 墙支撑高度＞3.6m每增1m钢支撑 | | 10m2 | 9.256 | 285.08 | 10.92 | |  |  |  |  |
|  | 18-1-15 | 独立基础钢筋混凝土复合木模板木支 撑 | | 10m2 | 1.28 | 385.79 | 1864.06 | | 4.51 |  |  |  |
|  | 18-1-36 | 矩形柱复合木模板钢支撑 | | 10m2 | 17.45 | 4222.90 | 7252.22 | | 14.66 |  |  |  |
|  | 18-1-48 | 柱支撑高度＞3.6m 每增1m钢支撑 | | 10m2 | 34.9 | 1074.92 | 274.66 | |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 149.1087 | |  | 110.00 | 110.00 | 16401.96 | 110.00 | |  | 16401.96 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 179.0111 | | 13 | 6.32 | 7.14 | 1131.35 | 5.11 | | 5.77 | 914.75 |  |  |  |
| 3 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.3676 | | 13 | 7.18 | 8.11 | 2.64 | 5.11 | | 5.77 | 1.88 |  |  |  |
| 4 | 02190009 | 尼龙帽 | 个 | 23.1400 | | 13 | 0.94 | 1.06 | 21.75 | 1.07 | | 1.21 | 24.76 |  |  |  |
| 5 | 03010365 | 对拉螺栓 | kg | 0.5739 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 3.98 | 7.25 | | 8.19 | 4.16 |  |  |  |
| 6 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg | 235.9367 | | 13 | 6.18 | 6.98 | 1458.09 | 4.82 | | 5.45 | 1137.21 |  |  |  |
| 7 | 03150139 | 圆钉 | kg | 40.3394 | | 13 | 4.67 | 5.28 | 188.38 | 6.88 | | 7.78 | 277.54 |  |  |  |
| 8 | 03150903 | 铁件 | kg | 0.3654 | | 13 | 4.58 | 5.18 | 1.67 | 5.75 | | 6.50 | 2.10 |  |  |  |
| 9 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 3.3074 | | 13 | 2251.72 | 2544.44 | 7447.34 | 2982.30 | | 3370.00 | 9863.66 |  |  |  |
| 10 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 10.1054 | | 13 | 14.25 | 16.10 | 144.00 | 13.98 | | 15.80 | 141.27 |  |  |  |
| 11 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 1.1568 | | 13 | 4.96 | 5.61 | 5.74 | 5.06 | | 5.72 | 5.85 |  |  |  |
| 12 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 42.8180 | | 13 | 2.98 | 3.37 | 127.60 | 4.65 | | 5.25 | 199.10 |  |  |  |
| 13 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 29.9691 | | 13 | 15.29 | 17.28 | 458.23 | 17.04 | | 19.26 | 510.67 |  |  |  |
| 14 | 18290003 | 塑料套管 | 套 | 22.7003 | | 13 | 4.18 | 4.72 | 94.89 | 4.18 | | 4.72 | 94.89 |  |  |  |
| 15 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 128.4540 | | 13 | 3.93 | 4.44 | 504.82 | 3.93 | | 4.44 | 504.82 |  |  |  |
| 16 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 121.0371 | | 13 | 32.54 | 36.77 | 3938.55 | 46.09 | | 52.08 | 5578.60 |  |  |  |
| 17 | 35010021 | 组合钢模板 | kg | 32.8449 | | 13 | 6.11 | 6.90 | 200.68 | 6.19 | | 7.00 | 203.31 |  |  |  |
| 18 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 0.8190 | | 13 | 5.53 | 6.25 | 4.53 | 4.00 | | 4.52 | 3.28 |  |  |  |
| 19 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 16.6017 | | 13 | 5.38 | 6.08 | 89.32 | 4.00 | | 4.52 | 66.41 |  |  |  |
| 20 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 1.8277 | | 13 | 4.73 | 5.35 | 8.65 | 4.87 | | 5.50 | 8.90 |  |  |  |
| 21 | 35020011 | 梁卡具模板用 | kg | 10.0012 | | 13 | 5.34 | 6.03 | 53.41 | 7.73 | | 8.74 | 77.31 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 35020013 | 零星卡具 | kg | 31.1629 | | 13 | 6.04 | 6.82 | 188.22 | 7.73 | | 8.74 | 240.89 |  |  |  |
| 23 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.7221 | | 13 | 1725.66 | 1950.00 | 1246.10 | 1863.72 | | 2106.00 | 1345.79 |  |  |  |
| 24 | 35030023 | 木脚手杆 φ100 | m3 | 0.0269 | | 13 | 1438.05 | 1625.00 | 38.68 | 1478.76 | | 1671.00 | 39.78 |  |  |  |
| 25 | 35030029 | 底座 | 个 | 1.4899 | | 13 | 6.38 | 7.21 | 9.51 | 5.49 | | 6.20 | 8.18 |  |  |  |
| 26 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0149 | |  | 463.65 | 502.87 | 6.91 | 477.27 | | 514.95 | 7.11 |  |  |  |
| 27 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.8017 | |  | 451.83 | 489.27 | 814.06 | 451.83 | | 489.27 | 814.06 |  |  |  |
| 28 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 1.2315 | |  | 28.23 | 30.97 | 34.77 | 28.23 | | 30.97 | 34.77 |  |  |  |
| 29 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.1876 | |  | 54.45 | 60.74 | 10.21 | 54.45 | | 60.74 | 10.21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 34636.04 | － | | － | 38523.22 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 378975.04 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 378975.04 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 29768.48 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 21374.19 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 13302.02 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 2122.26 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 2463.34 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 3486.57 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 5760.42 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 2235.95 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 397.92 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 36786.92 |
|  | 合计 | |  | |  | 66555.4 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 25382.56 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 25382.56 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 5567.16 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 4770.99 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 796.17 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 2431.11 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 3004.27 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 36385.10 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010515010002 | 原电梯口屋面板植筋 1.材质;Ⅲ级钢 2.规格型号：Ф12  3.植筋根数：38\*4+19\*4=228根\*4个电梯口 | | 根 | 912 | | 14.58 | 13296.96 |  |
| 2 | 010505002001 | 原电梯口无梁板 1.混凝土种类：商混 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 10.752 | | 546.72 | 5878.33 |  |
| 3 | 010515001001 | 原电梯口现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢，Ф≤18 | | t | 1.17 | | 5305.36 | 6207.27 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 25382.56 |  |
| 合计 | | | | | | | | 25382.56 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 010515010002 | 原电梯口屋面板植筋 1.材质;Ⅲ级钢 2.规格型号：Ф12  3.植筋根数：38\*4+19\*4=228根\*4个电 梯口 | | 根 | － | 7.81 | 3.60 | |  | 7.81 | 3.17 | 14.58 |
|  | 5-4-79 | 植筋≤φ16 | | 10根 | 0.1 | 7.81 | 3.60 | |  |  |  |  |
| 2 | 010505002001 | 原电梯口无梁板 1.混凝土种类：商混 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | － | 60.17 | 461.57 | | 0.55 | 60.17 | 24.43 | 546.72 |
|  | 5-1-32 | 无梁板 | | 10m3 | 0.1 | 60.17 | 461.57 | | 0.55 |  |  |  |
| 3 | 010515001001 | 原电梯口现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢，Ф≤18 | | t | － | 1070.30 | 3689.62 | | 110.89 | 1070.30 | 434.55 | 5305.36 |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400） ≤φ18 | | t | 1 | 1070.30 | 3689.62 | | 110.89 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 82.0174 | |  | 110.00 | 110.00 | 9021.91 | 110.00 | |  | 9021.91 |  |  |  |
| 2 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 1.2168 | | 13 | 3938.05 | 4450.00 | 4791.82 | 3465.49 | | 3916.00 | 4216.81 |  |  |  |
| 3 | 01010089 | 钢筋≤φ16 | t | 0.7296 | | 13 | 3929.20 | 4440.00 | 2866.74 | 3465.49 | | 3916.00 | 2528.42 |  |  |  |
| 4 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 3.7031 | | 13 | 7.18 | 8.11 | 26.59 | 5.11 | | 5.77 | 18.92 |  |  |  |
| 5 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 56.7190 | | 13 | 1.82 | 2.06 | 103.23 | 0.88 | | 1.00 | 49.91 |  |  |  |
| 6 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 11.3004 | | 13 | 39.42 | 44.55 | 445.46 | 4.42 | | 5.00 | 49.95 |  |  |  |
| 7 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 9.1260 | | 13 | 9.29 | 10.50 | 84.78 | 8.89 | | 10.05 | 81.13 |  |  |  |
| 8 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 40.1280 | | 13 | 8.35 | 9.44 | 335.07 | 9.35 | | 10.56 | 375.20 |  |  |  |
| 9 | 14410051 | SHZ 植筋胶泥 | kg | 31.0080 | | 13 | 19.63 | 22.18 | 608.69 | 9.98 | | 11.28 | 309.46 |  |  |  |
| 10 | 34110003 | 水 | m3 | 3.2443 | | 3 | 5.87 | 6.05 | 19.04 | 4.03 | | 4.15 | 13.07 |  |  |  |
| 11 | 34110009 | 电 | kW·h | 68.6736 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 54.94 | 1.00 | | 1.13 | 68.67 |  |  |  |
| 12 | 80210021 | C30现浇混凝土碎石＜20 | m3 | 10.8595 | | 3 | 475.73 | 490.00 | 5166.19 | 446.60 | | 460.00 | 4849.85 |  |  |  |
| 13 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.2604 | |  | 187.56 | 192.39 | 48.84 | 187.56 | | 192.39 | 48.84 |  |  |  |
| 14 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.3763 | |  | 7.74 | 8.49 | 2.91 | 7.74 | | 8.49 | 2.91 |  |  |  |
| 15 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.3763 | |  | 8.02 | 8.84 | 3.02 | 8.02 | | 8.84 | 3.02 |  |  |  |
| 16 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.1189 | |  | 45.10 | 49.26 | 5.36 | 45.10 | | 49.26 | 5.36 |  |  |  |
| 17 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.2176 | |  | 27.15 | 29.24 | 5.91 | 27.15 | | 29.24 | 5.91 |  |  |  |
| 18 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.5431 | |  | 94.74 | 104.84 | 51.45 | 94.74 | | 104.84 | 51.45 |  |  |  |
| 19 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.1493 | |  | 121.70 | 134.92 | 18.17 | 121.70 | | 134.92 | 18.17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 23660.12 | － | | － | 21718.96 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 4770.99 |
| 2 | 总价措施费 | | | 796.17 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 5567.16 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 9021.92 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 253.41 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 57.51 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 14.72 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 8.63 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 216.65 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 49.17 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 12.59 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 7.38 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 289.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 65.63 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 16.8 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 9.84 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 36.93 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 3.55 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 0.91 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 0.53 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 796.17 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 175.86 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 45.02 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 26.38 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 | 614.48 | 614.48 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 | 4156.51 | 4156.51 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 4770.99 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | | 项 | － | 355.45 | 41.71 | | 73.00 | 355.45 | 144.32 | 614.48 |
|  | 17-2-5 | 单排里钢管脚手架≤3.6m | | 10m2 | 7.344 | 355.45 | 41.71 | | 73.00 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － | 1807.74 | 1610.14 | | 4.69 | 1807.74 | 733.94 | 4156.51 |
|  | 18-1-94 | 无梁板组合钢模板钢支撑 | | 10m2 | 6.6 | 1807.74 | 1610.14 | | 4.69 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 19.6654 | |  | 110.00 | 110.00 | 2163.19 | 110.00 | |  | 2163.19 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 3.3268 | | 13 | 6.32 | 7.14 | 21.03 | 5.11 | | 5.77 | 17.00 |  |  |  |
| 3 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.1188 | | 13 | 7.18 | 8.11 | 0.85 | 5.11 | | 5.77 | 0.61 |  |  |  |
| 4 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg | 22.9350 | | 13 | 6.18 | 6.98 | 141.74 | 4.82 | | 5.45 | 110.55 |  |  |  |
| 5 | 03150139 | 圆钉 | kg | 6.4892 | | 13 | 4.67 | 5.28 | 30.30 | 6.88 | | 7.78 | 44.65 |  |  |  |
| 6 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.3201 | | 13 | 2251.72 | 2544.44 | 720.78 | 2982.30 | | 3370.00 | 954.63 |  |  |  |
| 7 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 0.0690 | | 13 | 13.63 | 15.40 | 0.94 | 13.98 | | 15.80 | 0.96 |  |  |  |
| 8 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.0081 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.04 | 5.06 | | 5.72 | 0.04 |  |  |  |
| 9 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 6.6000 | | 13 | 2.98 | 3.37 | 19.67 | 4.65 | | 5.25 | 30.69 |  |  |  |
| 10 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 0.1968 | | 13 | 16.37 | 18.50 | 3.22 | 17.04 | | 19.26 | 3.35 |  |  |  |
| 11 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 19.8000 | | 13 | 3.93 | 4.44 | 77.81 | 3.93 | | 4.44 | 77.81 |  |  |  |
| 12 | 35010021 | 组合钢模板 | kg | 40.3920 | | 13 | 5.88 | 6.65 | 237.50 | 6.19 | | 7.00 | 250.03 |  |  |  |
| 13 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 0.1036 | | 13 | 5.31 | 6.00 | 0.55 | 4.00 | | 4.52 | 0.41 |  |  |  |
| 14 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 0.0066 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.03 | 4.87 | | 5.50 | 0.03 |  |  |  |
| 15 | 35020013 | 零星卡具 | kg | 18.5724 | | 13 | 7.08 | 8.00 | 131.49 | 7.73 | | 8.74 | 143.56 |  |  |  |
| 16 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.0088 | | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 15.11 | 1863.72 | | 2106.00 | 16.40 |  |  |  |
| 17 | 35030029 | 底座 | 个 | 0.0345 | | 13 | 6.19 | 7.00 | 0.21 | 5.49 | | 6.20 | 0.19 |  |  |  |
| 18 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0020 | |  | 463.65 | 502.87 | 0.93 | 477.27 | | 514.95 | 0.95 |  |  |  |
| 19 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.1616 | |  | 451.83 | 489.27 | 73.02 | 451.83 | | 489.27 | 73.02 |  |  |  |
| 20 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.1650 | |  | 28.23 | 30.97 | 4.66 | 28.23 | | 30.97 | 4.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 3643.07 | － | | － | 3892.73 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 30949.72 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 30949.72 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 2431.11 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 1745.57 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 1086.34 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 173.32 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 201.17 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 284.74 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 470.44 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 182.6 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 32.5 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 3004.27 |
|  | 合计 | |  | |  | 5435.38 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |