**邹城市城前镇卫生院康复医疗设备采购项目**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：SDMY-CQWSY-2024-0003**

**采 购 人： 邹城市城前镇卫生院**

**代理机构： 山东铭一项目管理有限公司**

**日 期：二〇二四年五月**

**目 录**

[第一部分 竞争性磋商公告 1](#_Toc1256)

[第二部分 磋商响应方须知 4](#_Toc13722)

[第三部分 磋商组织、步骤与评审方法 10](#_Toc20901)

[第四部分 采购内容及要求 12](#_Toc23501)

**第五部分 合同授予................................................................................................................................................................... 13**

[第六部分 响应文件格式 1](#_Toc10348)7

**第一部分 竞争性磋商公告**

**邹城市城前镇卫生院康复医疗设备采购项目竞争性磋商公告**

**一、采购人：**邹城市城前镇卫生院

**二、采购项目名称：**邹城市城前镇卫生院康复医疗设备采购项目

**三、采购项目编号：**SDMY-CQWSY-2024-0003

**四、采购内容：**邹城市城前镇卫生院康复医疗设备采购项目，主要采购内容为康复运动类治疗设备、作业类治疗设备、言语、吞咽、认知治疗设备等。采购预算为29万元。

**五、供应商资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供应商；

2.1供应商须具备的资格条件；①：生产商应具备：营业执照、医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）。②：代理商应具备：营业执照、医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证）。

3、一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目报价（供应商须提供声明）；

3.1.1法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

3.1.2母公司、直接或间接持股 50%及以上的被投资公司；

3.1.3均为同一家母公司直接或间接持股 50%及以上的被投资公司。

3.2开标之日起前三年内无不良信用记录（磋商小组通过“信用中国”“信用山东”及“中国政府采购网”查询）；

3.3供应商近三年存在行贿犯罪记录的按有关规定处理；

3.4未被暂停或取消济宁市范围内招标项目的投标资格；

3.5本项目不接受联合体报价；

1. 资格审查方式：资格后审。

**六、磋商文件的获取：**

1.磋商文件的获取时间： 2024 年 05 月 06 日至 2024 年 05 月 17 日

2.磋商文件获取方式：网上下载；磋商响应方不必办理报名手续，登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)-乡镇采购直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件。

3.售价：0元。

**七、磋商响应文件的递交时间及地点：**

1、邹城市城前镇卫生院于 2024 年 05 月 17日 10 时 00 分磋商开始前在邹城市城前镇公共资源交易中心开标室受理供应商磋商响应文件的递交；

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

**八、磋商（开启）时间及地点**

1.时间： 2024 年 05月 17 日 10 时 00分（北京时间）

2.地点：邹城市城前镇公共资源交易中心开标室

**九、联系方式：**

采 购 人：邹城市城前镇卫生院

地 址：邹城市城前镇驻地

联 系 人：段院长

联系电话：15615573566

代理机构：山东铭一项目管理有限公司

地 址：邹城市坛南一巷3号

联 系 人：王经理

联系电话：13863747210

电子邮箱：sdmyxm01@163.com

**十、重要说明**

1、竞争性磋商文件一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有潜在供应商（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）下载电子版竞争性磋商文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。

2、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

发布人：邹城市城前镇卫生院

山东铭一项目管理有限公司

发布时间：2024年05月06日

1. **磋商响应方须知**

**响应方须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 邹城市城前镇卫生院康复医疗设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | SDMY-CQWSY-2024-0003 |
| 3 | 项目地点 | 邹城市城前镇驻地 |
| 4 | 交付使用期 | 签订合同后，7 个日历日之内全部供货并安装调试完成。 |
| 5 | 采购内容 | 详见第四部分采购内容及要求 |
| 6 | 付款方式 | 设备验收合格使用后一月内付款95%，余下5%一年内无质量问题一次性无息付清。 |
| 7 | 磋商响应方资格要求 | **详见磋商响应方须知：三、供应商应具备的条件** |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 磋商有效期 | 自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日 |
| 10 | 磋商保证金 | 本项目无需缴纳磋商保证金。 |
| 11 | 响应文件份数及装订要求 | 一份正本，四份副本。  应按竞争性磋商文件提供的格式胶装成册，不得使用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 12 | 响应文件递交地点及截止时间 | 递交地点：邹城市城前镇公共资源交易中心开标室  截止时间：2024年05月17日10时00分 |
| 13 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2024年05月17日10时00分  磋商地点：邹城市城前镇公共资源交易中心开标室 |
| 14 | 成交原则 | 本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商响应方为成交候选磋商响应方的评审方法。  总得分相同者，总报价低的名次在前；报价得分相同的，技术得分高者排名优先。 |
| 15 | 代理服务费 | 本次竞争性磋商代理费由成交供应商支付，**代理费为 4500 元。**成交通知书发出前，成交供应商从其账户一次性汇入代理机构指定账户。 |
| 16 | 磋商采购预算 | **本次磋商设采购预算价： 29万元。**  采购预算价是采购人对采购项目期望的最高限价，磋商响应方的初次报价和最终报价不得高于采购预算价，磋商响应方报价高于采购预算价的，作无效磋商响应文件处理。 |
| 17 | 质疑内容 | 根据《政府采购法实施条例》第二十条规定：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：潜在磋商响应方（供应商）可向有关部门提起质疑：  （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；  （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；  （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；  （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；  （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；  （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；  （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；  （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。 |
| 18 | 本次磋商是否接受联合体 | 不接受 |
| 19 | 本次磋商是否接受备选方案 | 不接受 |
| 20 | 履约担保 | 根据《山东省财政厅关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40 号），本项目不收取履约保证金。 |
| 21 | 质疑方式及电话 | 采 购 人：邹城市城前镇卫生院  联 系 人： 段院长  联系电话：15615573566  代理机构：山东铭一项目管理有限公司  联 系 人：王经理  联系电话：13863747210  所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至sdmyxm01@163.com。 |

**磋商响应方须知**

**一、适用范围：**

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商的政府采购项目。

**二、定义：**

1、“采购人”系指：邹城市城前镇卫生院；

2、“代理机构”系指：山东铭一项目管理有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的单位；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

**三、供应商应具备的条件：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供应商；

2.1供应商须具备的资格条件；①：生产商应具备：营业执照、医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）。②代理商应具备：营业执照、医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证）。

3、一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目报价（供应商须提供声明）；

3.1.1法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

3.1.2母公司、直接或间接持股 50%及以上的被投资公司；

3.1.3均为同一家母公司直接或间接持股 50%及以上的被投资公司。

3.2开标之日起前三年内无不良信用记录（磋商小组通过“信用中国”“信用山东”及“中国政府采购网”查询）；

3.3供应商近三年存在行贿犯罪记录的按有关规定处理；

3.4未被暂停或取消济宁市范围内招标项目的投标资格；

3.5本项目不接受联合体报价；

4、资格审查方式：资格后审。

5、供应商在递交响应文件时需同时提供本单位营业执照（正本或副本加盖公章的复印件）、法定代表人有效身份证复印件或授权委托人有效身份证复印件及法人授权委托书原件、生产商应具备：营业执照、医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）。

代理商应具备：营业执照、医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证），否则视为供应商资格证明文件不全。

**注：上述材料、证件的复印件，须编制在响应文件中，是响应文件的有效组成内容。评标是对响应文件的评审，其相关原件仅作为对响应文件进行核实使用。若供应商未将复印件编制在响应文件中，则涉及资格等无效磋商响应文件情形的，将否决其磋商资格，且不因具有原件材料而改变。供应商在磋商时未按上述要求提供证明材料的，按无效响应文件处理或按评审办法规定不予认可。**

**四、竞争性磋商文件：**

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、磋商响应方须知；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容及要求；

5、合同授予；

6、响应文件格式。

**五、磋商文件的质疑、澄清或修改：**

1、各潜在供应商对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前五个日历日将疑问以书面形式送至采购人或电子邮件形式发至sdmyxm01@163.com。

2、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）网站上予以公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

3、磋商文件的澄清或者修改一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注磋商项目信息并及时在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4、磋商文件的澄清或修改均以最后发布的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

**六、磋商响应文件的编写及递交：**

供应商应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

（二）磋商响应文件的装订、密封和标记：

1、磋商响应文件需加盖磋商响应方公章并胶装成册；

2、供应商应准备磋商响应文件五份，一份正本和四份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应供应商应将磋商响应文件密封，并在封口处加盖磋商响应方公章**或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章）**，未按本条要求密封的磋商响应文件将有权被拒绝接收；

（三）磋商响应文件的递交：

1、 磋商响应文件应于**2024年05月17日10时00分**前递交至邹城市城前镇公共资源交易中心开标室。

2、递交磋商响应文件时，供应商如出现以下情况，磋商响应文件将有权被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（2）供应商以传真、电子邮件方式递交磋商响应文件。

3、对供应商的磋商响应文件、材料不予退还。

**（四）报价要求：**

1、本项目共两轮报价。磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交另一轮报价，该报价为最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投标推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交另一轮报价，该报价为最后报价。

2、报价时考虑可调以外的材料价格上涨等一切风险因素；

**4、报价应包括工作范围内的全部内容：磋商响应方的报价，应是完成本采购文件规定的 货物清单所列项目的全部费用。报价的范围：货物费、材料费、备品备件费、包装费、运杂费、装卸费、仓储费、保管费、库损费、安装费、调试费、机械使用费、安装所需要的辅助材料费、安装损耗以及其他必要的辅助工作增加费、维护费、售后服务费、培训费、管理费、利润、检测试验费、验收及备案相关费用、商检费、各种税费等实施、与医院其他系统的接口费、完成交付使用的一切费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备、系统可正常使用。）**

5、报价币种为人民币，如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准。

**6、本次磋商设采购控制价： 29 万元，采购控制价是采购人对采购项目期望的最高限价，供应商的初次报价和最终报价均不得高于采购控制价，否则作无效标书处理。**

**七、磋商有效期：**

自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日。

**八、磋商费用：**

1、无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次竞争性磋商代理费由成交供应商支付，**代理费为 4500 元。**成交通知书发出前，成交供应商从其账户一次性汇入代理机构指定账户。

**九、付款方式：**设备验收合格使用后一月内付款95%，余下5%一年内无质量问题一次性无息付清。

**十、磋商保证金：**

本项目无需缴纳磋商保证金。

**十一、无效磋商响应文件：**

凡具有下列情形之一的，作无效磋商响应文件：

1. 不具有独立法人资格，不能在国内合法提供相应货物服务的；

2、超出营业执照经营范围报价的；

3、磋商响应方的响应文件由同一单位或者个人编制的；

4、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5、磋商响应方的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6、资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

7、响应文件无法定代表人或授权委托人代表签字或盖章的；

8、不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

9、提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

10、磋商响应方串通报价的；

11、磋商响应方向采购人、代理采购机构、评审专家提供不正当利益的；

12、磋商响应方的初次报价和最终报价超过采购预算的；

13、磋商响应方的最终报价高于初次报价的；

14、降低本磋商文件规定不可竞争费用的；

15、法律、法规规定的其他情况。

**十二、质疑和投诉：**

质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。

**十三、响应供应商不足三家：**

递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的磋商响应方不足三家的，采购人将中止磋商，重新组织采购。

**第三部分 磋商组织、步骤与评审方法**

**一、磋商组织：**

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商响应方须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

**二、磋商步骤：**

1、检查磋商响应文件密封情况：各磋商响应方对自己递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

2、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

3、磋商小组所有成员集中根据磋商需要与单一供应商分别磋商；

4、磋商结束后，所有实质性响应的供应商进行最终报价；

5、磋商小组按照如下评审办法对最终报价后所有实质性响应的供应商进行评审，推荐3名成交候选供应商。

**三、评审办法：**

1、本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | **评分**  **因素** | **评分标准** | |
| **一** | **报价得分**  **30分** | 供应商的报价得分统一采用最低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价得分为满分30分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30。 | |
| **二** | **商务部分**  **10分** | 供应商提供 2021 年 1 月 1 日以来的类似经营业绩，每个得5 分。  本项最多得 10分（需提供合同原件扫描件或复印件，时间以合同签订时间为准，否则不得分）。  类似经营业绩是指：与本项目所报产品同品牌同型号产品的经营业绩。  注:合同是指设备（产品）使用单位签署的购买合同。代理商之间或代理商与生产商之间签署的合同无效。 | |
| **三** | **技术部分**  **48分** | **技术指**  **标34 分** | 投标产品的技术参数满足采购文件中的技术指标得34分，每发现一处细微负偏离的减2分，最多减34分。 |
| **质保期2分** | 质保期为二年得1分。  质保期每延长一年得 0.5分，最高不超过 1 分。 |
| **技术方案12 分** | 1、根据供应商供货方案的合理性、可行性、技术响应等进行评价，方案措施安排科学、条理清晰、切合实际的得 3 分，方案、内容完整性较一般的得 2分，方案、内容缺乏重点得 1 分，没有不得分。  2、根据供应商产品安装调试方案的合理性、可行性、技术响应等进行评价， 方案措施安排科学、条理清晰、切合实际的得 3 分，方案、内容完整性较一般的得2 分，方案、内容缺乏重点得 1 分，没有不得分。  3、根据供应商进度管理的合理性、可行性、技术响应等进行评价，方案措施安排科学、条理清晰、切合实际的得 3 分，方案、内容完整性较一般的得 2分，方案、内容缺乏重点得 1 分，没有不得分。  4、根据供应商质量管理的合理性、可行性、技术响应等进行评价，方案措施安排科学、条理清晰、切合实际的得 3 分，方案、内容完整性较一般的得 2分，方案、内容缺乏重点得 1分，没有不得分。 |
| **四** | **售后服务**  **12分** | 1. 出现问题响应时间（2 小时内电话沟通、6 小时内到达现场、24 小时内解决问题）；（内容详细、可行、完整得 3 分，内容承诺详细得 2 分，内容缺乏、不明确得 1 分，没有不得分）。 2. 免费质量保修期内、外的服务条款完善；（内容详细、可行、完整得 3 分，内容承诺详细得 2 分，内容缺乏、不明确得 1 分，没有不得分）。 3. 有详细培训计划；（内容详细、可行、完整得 3 分，内容承诺详细得 2 分，内容缺乏、不明确得 1 分，没有不得分）。 4. 有详细罗列耗材、备用件的更换价格。（内容详细、可行、完整得 3 分，内容承诺详细得 2 分，内容缺乏、不明确得 1 分，没有不得分）。 | |

**注：1、总得分相同者，按最终报价低的名次在前；总得分相同，最终报价也相同的，技术部分总得分高者排名优先。**

**2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。**

**四、成交通知书**

成交结果公示结束后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

**第四章 采购项目内容及要求**

**项目内容及要求：**

1. **采购内容：邹城市城前镇卫生院康复医疗设备采购项目，主要采购内容为康复运动类治疗设备、作业类治疗设备、言语、吞咽、认知治疗设备等。采购预算为29万元。**
2. **采购要求;合格。**
3. **采购交付时间：签订合同后，7个日历日之内全部供货并安装调试完成。**

**二、技术参数要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品名称（型号）** | **数量** |
| 体外冲击波治疗仪 | 1 |
| 深层肌肉刺激仪 | 1 |
| 红外光灸疗机 | 1 |
| 极超短波治疗机（核心产品） | 1 |
| 神经肌肉低频电刺激仪 | 1 |
| 直立床XYQ-1 | 1 |
| 吞咽神经和肌肉电刺激仪(带平板电脑） | 1 |
|  |  |

# 体外冲击波治疗仪

技术参数

▲1、工作压力：1×10²kPa～5.0×10²kPa（1～5.0bar），调节步进值0.1×10²kPa。

2、最大能量密度：5mJ/mm²。

3、最大输出能量：212mJ。

▲4、冲击频率：1～22Hz，调节步进值0.5Hz。

5、冲击次数：100～9900次，调节步进值100次。

6、冲击模式：单次冲击和连续冲击。

7、操作显示：8英寸液晶触摸屏。

8、输出通道：单通道冲击治疗，标配1把冲击手枪。

9、治疗枪具有减振功能。

10、传导子：6个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配1个子弹和1个弹道。

11、治疗头金属部分可在135℃高温高压下消毒。

12、治疗探头通过生物相容性检测。

13、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。

14、具有语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。

15、输出压力波脉宽最小为160μs，其误差不应超出±10%。

16、具有双重过压安全装置。

▲17、带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方数量200个。

18、具有对压缩空气除水并自动排放功能。

19、外形尺寸（长宽高）：466×400×220mm，允差±15%。

20、额定输入功率：550VA。

# 深层肌肉刺激仪

技术参数

1、显示方式：液晶触摸显示屏，显示当前转速、电量。

2、电源：高能锂电池内部直流电源，电源适配器：输入a.c.220V，50Hz。

2.1、电压：24V，允差±10%。

2.2、电池容量：2600mAh（电能62.4Wh），允差±10%。

2.3、续航时间：3小时，允差±5%。

3、振动幅度：≥6mm，满足不同部位放松治疗需求。

▲4、转速：400～4500rpm，允差±5%，步进10rpm，共411个档位可调。

5、最高振动频率：75Hz。

6、工作时间：智能芯片控制治疗时间10min自动断电，允差±5%，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。

7、主机尺寸（长宽高）：150×61×340mm，允差±20mm，净重1.5kg±0.2kg。

8、噪声：≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳，为患者治疗和放松提供安静的医疗环境。

▲9、按摩头：25种。

10、按摩头具有的功能：磁疗、禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。

▲11、配重条：0.8kg、1.0kg各一个，减轻医生体能消耗，降低医生工作量。

12、治疗手柄：配有专用橡胶防滑皮套，为医生操作带来便利。

13、包装箱：采用航空拉杆行李箱，配有四个脚轮，方便携带和移动，不受空间场地限制。

# 红外光灸疗机

技术参数

1、电源：AC 220V，频率：50Hz。

2、额定输入功率：1000VA。

3、主机外形尺寸（长宽高）：455×405×980mm，允差±10%。

4、输出通道：单通道。

5、支架高度调节范围：460～1400mm，允差±30mm。

6、显示方式：数码管显示。

●7、治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落。

8、艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私。

9、红外光波长范围：580nm～1050nm。

10、输出光功率：最大10W，允差±2W。

11、光疗档位：1～3档可调。

12、光疗频率：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz共6档。

13、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃。

14、工作时间：1min～99min可调，级差1min，允差±60s。

15、具有两路独立的温度保护装置。

●16、红光和艾灸可单独或同时使用。

17、具备防倾倒保护功能。

18、无烟灸疗，自动控温，环保高效。

# 极超短波治疗机

技术参数

1、额定输入功率：400VA。

2、辐射器尺寸：直径80mm，高度95mm，允差±5mm。

3、配有可旋转支臂，方便医务人员操作。

4、治疗时间：0～30min，连续可调，级差1min。

5、输出方式：连续式和脉冲式。

▲6、辐射器驻波比不大于3。

7、外形尺寸（长×宽×高）：420×357×245mm。

8、工作频率：2450MHz±50MHz。

9、输出功率调节范围：0～50W，级差1W。

10、台式设计，移动方便。

11、输出功率过载保护，治疗更加安全。

# 神经肌肉低频电刺激仪

技术参数

1、额定输入功率：35VA。

2、外形尺寸（长宽高）：360×340×200mm。

3、操作显示：触控操作，数码显示。

4、输出通道：三通道脉冲输出（每个通道分两路输出）。

5、输出波形：双向不对称方波。

6、单个脉冲能量：不超过300mJ。

7、治疗模式：完全失神经、部分失神经两种。

8、完全失神经：

▲8.1、输出脉冲频率：500Hz，调制波频率0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。

8.2、脉冲宽度：由5个1ms组成，调制波宽度10ms，允差±30%。

9、部分失神经：

▲9.1、输出脉冲频率：0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。

9.2、脉冲宽度：10ms，允差±30%。

10、刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大50V，允差±15%。

11、治疗时间：0～99min可调，允差±10%，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止。

# 直立床

技术参数

1、电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz。

2、功率：250VA。

3、控制方式：手柄控制。

4、床面尺寸（长宽）：1780×620mm，允差±50mm。

5、床面高度：550mm，允差±50mm。

6、外形尺寸（长宽高）：2050×780×840mm，允差±50mm。

▲7、起立角度：0°～90°连续可调，允差±5°。

8、脚踏板调整角度：背屈最大为20°，跖屈最大为30°，允差±3°。

9、电机最大升降推力：8000N。

10、配备扶手桌面、固定带。

11、承重：175kg。

# 吞咽神经和肌肉电刺激仪

技术参数

1、治疗模式：连续脉冲治疗模式。

2、GAME模式：力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。

3、电极分离：更加方便临床操作，节省换电极时间。

4、sEMG和NMES模式电极电缆可共用，节省更换时间。

5、低电量报警提示功能。

6、具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱落或未连接电极具有提示）。

7、输出波形：双向方波。

8、电源供电：充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口。

9、软件控制程序具有数据存储功能。

10、主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到移动设备上。

11、最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。

12、反馈阈值：10μV～1000μV。

13、分辨率(测量灵敏度)：1μV。

14、通频带：通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB)。

15、电源：电压d.c.8.0V-5% +10%，容量650mAh。

16、安全等级：内部供电BF类型。

17、保护类型：II类仪器。

18、工作电流：0-60mA。

19、频率：2Hz～100Hz可调。

20、脉冲宽度：200μs，允差±10%。

21、脉冲强度：幅度0～60mA可调。

22、输出强度：

0-5mA时，强度增量为1mA；

5-21mA时，强度增量为0.5mA；

21mA以上时，强度增量为0.1mA。

备注：

**1、为了保证本项目各设备性能，本采购文件如出现个别设备品牌，只是为了更详尽叙述采购的内容及技术要求，并不具备唯一指定的意思。本项目所提到的品牌为参照（或相当于）标准，供应商可自主选择品牌。本项目如提到专利产品，仍不具有唯一指定的意思。**

**2、成交供应商的产品有残次、损坏现象，成交供应商应无条件更换新产品，并补偿因此给采购人带来的损失。此部分费用视为已包含在成交供应商的报价之中，且并不因此影响货物的交付时间。成交供应商的产品，经国家、行业检验机构检测后，不符合采购文件对产品规格型号要求的，采购人有权取消其成交资格.**

**3、除非另有说明，本项目适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本项目的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由采购人依据上述原则自行收集。**

**4、磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行实质性的变动，并会以书面形式在磋商现场通知各供应商。**

**售后服务要求：**

1、安装和调试：成交供应商应负责将货物运送到用户指定地点并负责设备安装、调试。设备安装、调试所需工具、安装材料等均由成交供应商负责提供。提供必要的检验设备，进行各项数据测试，并向采购人提供安装、调试报告和相关的测试数据。经最终验收合格后，交付采购人使用。

2、保修期自验收合格之日算起，质保期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取，保修期外有偿维修只收取零配件成本费用。中标人应以优良的服务态度，设备停产后5年内能供应备件；维修响应时间2小时内，8小时以内完成采购人提出的维修要求。如需更换设备或送修，必须在24个小时内负责解决；投标方负责免费设计房间最优化布置。

3、如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

4、卖方须向买方提供操作手册一套。卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

5、在货物到达使用单位后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，提供现场技术培训，并承担因此发生的一切费用。

2、技术培训

（1）根据投标货物特点及技术要求，供应商应对采购人的技术、管理人员进行有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。免费提供业务培训，现场培训由供应商负责在设备安装现场对采购人技术、管理人员组织技术培训，人数不限。

（2）供应商应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和培训内容。培训讲义教材、培训教员等均由供应商负责提供。技术培训所涉及的一切费用（包括供应商委派的专业技术人员费用）均由供应商承担且应包含在本次报价总金额中。

（3）供应商须在投标文件中明确供应商的服务承诺。要有售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。

（4）质保期内免费上门服务，包括安装、调试、故障处理、操作培训、技术咨询等，发生技术问题时及时解决有关问题，并承诺相关方案及保障措施；

（5）维修机构及授权售后服务商，有经过培训及认证的工程师；协助用户进行临床技术指导及开展业务；建立完善的用户档案，并随时跟踪产品使用情况；特殊产品需升级的，维修部门免费进行服务，只收取零配件成本费用。备品备件常年供应，只收取成本价。

合同条款（格式）

**合 同 书**

**项目名称：**

**合同编号：**

**签约地点：**

**采购人：**

**供应商：**

**签订日期： 二〇二四年 月 日**

甲 方： （采购人）

乙    方: （供应商）

（甲方）所需 (项目名称)经有关部门批准以竞争性磋商文件方式进行采购。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

1、A、供货内容、数量

乙方所供货物的名称、数量、规格、型号详见竞争性磋商文件。

B、本合同不可分割部分

（1）竞争性磋商文件

（2）报价文件

（3）供应商在磋商时的书面承诺

（4）《中标（成交）通知书》

（5）其他标准规范及有关文件

2、合同总价

本合同总价为人民币

大写： 元整，

小写： 元人民币。

3、技术规范

货物的技术规范应与竞争性磋商文件规定的技术标准和要求、相关附件及其报价文件的有关说明相一致。也可以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4、包装要求

除另有规定的之外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。包装物不回收，不另计价。包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5、付款方式：

6、供货安装日期及验收地点

乙方将货物送到甲方指定的地点：

供货安装期：日历天。

乙方应在交货前两天通知甲方（以甲方书面签收为准），节假日、休息日顺延。

7、合同的生效

本合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

8、违约责任

（1）乙方未按约定履行合同或没有履行合同，应向甲方支付违约金。货物每迟交一天，按合同总金额的1‰支付违约金。乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额1‰支付违约金。甲方可直接从货款中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出的部分乙方应予以赔偿。

（3）乙方除支付违约金外，还应继续履行合同。否则甲方有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

9、验收

（1）货物到达甲方要求地点后，甲方组织相关人员对货物的数量、规格、型号、质量等进行验收，乙方应积极协助。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

（3）设备进场时提供竞争性磋商文件中要求的检测报告、认证证书进行核验。

10、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其他义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

11、仲裁

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的争议。如协商仍未解决，任何一

方都可按《中华人民共和国民法典》的规定在甲方驻地济宁仲裁委员会进行调解或仲裁。

12、合同的修改

如对本合同进行修改，均由双方签定书面的修改书。

13、合同的生效

本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签署，双方签字并加盖公章后生效。本合同共六份，甲、乙双方各二份，监督管理部门一份，代理公司一份。

14、其他

售后服务响应时间和相关的服务执行竞争性磋商文件的约定。

甲方： 乙方：

单位名称(公章)： 单位名称(公章)：

地址： 地址：

开户单位： 开户单位：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

法定代表人或授权代理人：（签字） 法定代表人或授权代理人：（签字）

电话： 电话：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

**第六部分 响应文件格式**

**邹城市城前镇卫生院康复医疗设备采购项目**

**竞争性磋商**

**响应文件**

供应商名称：

日 期 ： 年 月 日 **目 录**

1. 磋商响应函
2. 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书
3. 初次报价表
4. 商务部分
5. 技术部分

四、其他资料

## 一、磋商响应函

经研究，我方决定参加项目编号为 的政府采购活动并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本四份。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方磋商响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有磋商文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的磋商响应文件自递交截止之日起60个日历日内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交磋商响应文件有关的数据和资料。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖单位章）

年 月 日

## 二、授权委托书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 标段竞争性磋商响应文件、参加本项目竞争性磋商、全权处理磋商过程中所签署的一切文件和有关的一切事务、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权代理人身份证复印件

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码： .

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码： .

年 月 日

## 三、初次报价表

项目名称：

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 总报价（元） | 大写： |
| 小写： |
| 交付使用期 |  |
| 对磋商文件的认同程度 |  |

**说明：1、报价币种为人民币元；**

**2、磋商响应方的本项目报价应含：应是完成本采购文件所要求的货物采购的全部费用。**

**本项目报价应含：货物费、材料费、备品备件费、包装费、运杂费、装卸费、仓储费、保管费、库损费、安装费、调试费、机械使用费、安装所需要的辅助材料费、安装损耗以及其他必要的辅助工作增加费、维护费、售后服务费、培训费、管理费、利润、检测试验费、验收及备案相关费用、商检费、各种税费等实施、完成交付使用的一切费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）**

供应商全称：（加盖公章）

供应商法定代表人或其全权代表：（签字或印章）

日 期： 年 月 日

报价明细表

分项报价明细表

项目名称： 第 页 共 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **品牌及产地** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（金额） | | | 小写： | | | |
| 大写： | | | |

**注：1.磋商响应方应根据竞争性磋商文件货物需求表中列出的货物逐项报价，所报单价和合价均包括：应是完成本采购文件规定的货物清单所列项目的全部费用。货物报价应含：应是完成本采购文件所要求的货物采购的全部费用。本项目报价应含：货物费、材料费、备品备件费、包装费、运杂费、装卸费、仓储费、保管费、库损费、安装费、调试费、机械使用费、安装所需要的辅助材料费、安装损耗以及其他必要的辅助工作增加费、维护费、售后服务费、培训费、管理费、利润、检测试验费、验收及备案相关费用、商检费、各种税费等实施、完成交付使用的一切费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。**

**其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）**

**2.合计总价应与初次报价表中的总报价一致。**商务条款偏离表

商务条款偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件 | | 响应文件 | |
| 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

供货方案

由响应供应商自行书写

售后服务方案

供货方在质保期内接到用户单位的电话后，在 小时以内响应， 小时以内到

达现场，小时内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措 施，以保证用户单位的正常使用等磋商文件规定的其他售后服务要求。

由响应供应商自行书写

响应供应商认为需提供的其他技术证明材料

由响应供应商提供复印件或扫描件

**五、 商务部分**

1、本企业营业执照副本、法定代表人或授权委托人的有效身份证明、法人授权委托书、医疗器械注册证或备案凭证等证明材料提供复印件或扫描件。

**经营业绩一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、本表可按同样格式扩展。供应商名称（单位电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 其他资料

**供应商认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件**

**1、……**

**2、……**

**3、……**

**附件**

## 磋商响应文件密封信封正面格式

|  |
| --- |
| 正（副）本  项目编号：  项目名称： （项目名称） 标段  供应商名称：  地址：  电话：  传真： |

备注：正副本分开包装密封的应标记“正本”或“副本”，正副本一起包装密封的可标记“正（副）本”或不用标记。

磋商响应文件密封信封封口格式

|  |
| --- |
| 新闻  于2024年 月 日 时 分前不准启封  [加盖公章或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章）]  （封口处） |